{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["使い方","解析条件（共通）","応力解析","熱伝導解析","電磁波解析","磁場解析","流体解析・簡易流体解析","ボディ属性・材料定数","ボディ属性共通データ比較","材料定数共通データ比較","更新履歴","データ置き場","CAnalysis分類"],"not_rendered":{"charts":0,"images":10,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":172,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"使い方","index":0,"n_rows":21,"n_cols":2,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"【基本操作】"]
[null,"１．解析条件（共通）シートの比較元プロジェクトファイルパス、比較先プロジェクトファイルパスにそれぞれ比較したいプロジェクトファイルのパスを入力。"]
[null,"２．比較元ロードボタンをクリック⇒比較元プロジェクトの各条件がシート状に羅列される"]
[null,"３．比較先ロードボタンをクリック⇒比較先プロジェクトの各条件がシート状に羅列される"]
[null,"４．比較実行ボタンをクリック⇒それぞれのプロジェクトの各条件の差分をチェックし、差があった箇所が赤く塗りつぶしされる"]
[null,"※比較元クリア、比較先クリアボタンをクリックすると羅列されたデータが消去される（塗りつぶしもなくなる）"]
[null,"※連成解析のプロジェクトをロードした場合、各ソルバの条件を読み込みます。（例えば、応力熱連成の場合は応力解析タブ、熱伝導解析タブそれぞれに条件が出力される）"]
[]
[null,"【ボディ属性・材料定数の比較】"]
[null,"１．【基本操作】の実行後、ボディ属性・材料定数シートにボディキーの若い順に各ボディに付与されたボディ属性、材料定数がテーブルに羅列される（差分がある箇所は赤く表示される）"]
[null,"２．ボディ属性共通データ比較シート、および、材料定数共通データ比較シートの３Ｂセルに各プロジェクト共通で使用しているボディ属性、材料定数が選択できるようになっているので、比較したいデータを選択"]
[null,"３．各シートの選択データの比較実行ボタンをクリックすると選択データの各プロジェクトでのデータ詳細が羅列され、差分のある箇所が赤く塗りつぶされる"]
[null,"※データクリアボタンをクリックすると羅列されたデータが消去される（塗りつぶしもなくなる）"]
[]
[]
[]
[]
[null,"【取り出せないデータ】"]
[null,"・テーブルで指定する条件のテーブル中身のデータ"]
[null,"・データ数が不定のデータ（モニタリング温度情報、境界条件など）"]

{"sheet":"解析条件（共通）","index":1,"n_rows":57,"n_cols":16,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["比較元プロジェクトファイルパス"]
["比較先プロジェクトファイルパス"]
[null,null,null,null,null,null,"Copyright© Murata Software Co., Ltd. All Rights Reserved"]
[]
[null,"共通設定","比較元","比較先",null,"過渡解析","比較元","比較先",null,"メッシュ設定","比較元","比較先",null,"高度な設定","比較元","比較先"]
[null,"解析ソルバ",null,null,null,"時間ステップの指定/自動 ",null,null,null,"アダプティブメッシュの収束判定に使用する物理定数",null,null,null,"一時領域の設定の「位置」  "]
[null,"解析空間",null,null,null,"リスタート解析をするかどうか",null,null,null,"アダプティブメッシュの精度",null,null,null,"一時領域のバッファサイズを自動設定"]
[null,"解析単位",null,null,null,"初期温度 ",null,null,null,"ポートのアダプティブメッシュの精度",null,null,null,"一時領域のバッファサイズ "]
[null,"２次元解析時の奥行",null,null,null,"時間ステップテーブル数 ",null,null,null,"アダプティブメッシュの使用",null,null,null,"並列逐次スイープの並列数をメモリ量で制限する"]
[null,null,null,null,null,"レイリー減衰係数Alpha ",null,null,null,"表皮厚みより厚い導体Bodyを境界条件とする",null,null,null,"並列数を制限するメモリ量 "]
[null,"結果インポート","比較元","比較先",null,"レイリー減衰係数Beta",null,null,null,"導体表面処理タイプ(Gaussでのみ使用)",null,null,null,"固有値計算の最大反復回数 "]
[null,"結果インポートの種類",null,null,null,"初期温度での分布使用の有無 ",null,null,null,"干渉部分の自動除去機能",null,null,null,"固有値計算の許容誤差 "]
[null,"結果の指定方法",null,null,null,"初期温度での分布領域の次元",null,null,null,"周期曲面の切断数を自動的に設定する",null,null,null,"非線形解析収束判定「最大反復回数」「ステップ毎の最大反復回数」 "]
[null,"解析ファイル名",null,null,null,"初期温度での分布リストデータ数",null,null,null,"電極端の薄い要素の厚みを自動的に設定する",null,null,null,"非線形解析収束判定「加速/減速係数」 "]
[null,"最終モード使用/任意モード指定",null,null,null,"初期温度でローカル座標系を使用するか",null,null,null,"自動接合",null,null,null,"非線形解析収束判定「加速/減速係数を自動で補正する」 "]
[null,"指定モード(任意モードの時のみ)",null,null,null,"初期温度でのローカル座標の原点[X座標]",null,null,null,"X=0面でメッシュを対称にコピーする",null,null,null,"非線形解析収束判定「収束判定」「収束判定（相対誤差）」 "]
[null,null,null,null,null,"初期温度でのローカル座標の原点[Y座標]",null,null,null,"Y=0面でメッシュを対称にコピーする",null,null,null,"非線形解析収束判定「収束判定（絶対誤差）」 "]
[null,"共振解析","比較元","比較先",null,"初期温度でのローカル座標の原点[Z座標]",null,null,null,"Z=0面でメッシュを対称にコピーする",null,null,null,"流体解析の収束判定設定「収束判定(流体)」 "]
[null,"Q値を高精度で計算する",null,null,null,"初期温度でのローカル座標のX軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"X=0面でコピーしたメッシュの境界条件を変える",null,null,null,"非線形解析収束判定「反復計算２回目の絶対誤差を基準に収束判定」 "]
[null,"周波数の近似値",null,null,null,"初期温度でのローカル座標のX軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"Y=0面でコピーしたメッシュの境界条件を変える",null,null,null,"非線形解析収束判定「非弾性材料使用時は相当非弾性ひずみも収束判定に加える」"]
[null,"モード数",null,null,null,"初期温度でのローカル座標のX軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"Z=0面でコピーしたメッシュの境界条件を変える",null,null,null,"非線形解析収束判定「未収束のステップを強制的に収束させて解析を続行する」 "]
[null,"入力エネルギー",null,null,null,"初期温度でのローカル座標のY軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"2重要素の使用(2重要素を発生する)",null,null,null,"ATS設定「ATS(AutoTimeStepping：自動ステップ調整機能)を使う」 "]
[null,null,null,null,null,"初期温度でのローカル座標のY軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"ポートの細分化のON/OFF",null,null,null,"ATS設定「ATS使用時のステップ毎の使用回数」 "]
[null,"調和解析","比較元","比較先",null,"初期温度でのローカル座標のY軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"４角形メッシュの作成",null,null,null,"ATS設定「ATS使用時の調整倍率」 "]
[null,"周波数スイープのタイプ ",null,null,null,"初期速度(x方向)",null,null,null,"中間節点の曲線上に配置",null,null,null,"応力解析設定「応力過渡解析の時間領域積分パラメータを自動設定する」 "]
[null,"周波数の最大値 ",null,null,null,"初期速度(y方向)",null,null,null,"波長あたりの分割数を設定するかどうか",null,null,null,"応力解析設定「応力過渡解析の時間領域積分パラメータ（Newmark法の）Gammaを設定」 "]
[null,"周波数の最小値 ",null,null,null,"初期速度(z方向) ",null,null,null,"メッシャG2を使用するかどうか",null,null,null,"応力解析設定「応力過渡解析の時間領域積分パラメータ（Newmark法の）Betaを設定 」 "]
[null,"周波数の間隔 ",null,null,null,"初期速度での分布使用の有無",null,null,null,"G2失敗時にG1でリトライするかどうか",null,null,null,"応力解析設定「拘束条件が不足した解析の安定化」 "]
[null,"周波数の分割数 ",null,null,null,"初期速度での分布領域の次元",null,null,null,"2次要素(要素の中間節点)の使用",null,null,null,"応力解析設定「解析領域外のボディを剛性の小さいダミー材料に置換」 "]
[null,"ひとつの周波数 ",null,null,null,"初期速度での分布リストデータ数",null,null,null,"MG法の使用",null,null,null,"応力解析設定「デスボディを剛性の小さいダミー材料に置換」 "]
[null,"周波数テーブルのデータ数 ",null,null,null,"初期速度でローカル座標系を使用するか",null,null,null,"回転機の周期メッシュの作成",null,null,null,"応力解析設定「デス処理として剛性の小さいダミー材料を使用する場合の剛性補正係数」 "]
[null,"スイープの種類",null,null,null,"初期速度でのローカル座標の原点[X座標]",null,null,null,"自動修復",null,null,null,"応力解析設定「座屈モードの数」 "]
[null,"並列逐次スイープでの並列数自動設定 ",null,null,null,"初期速度でのローカル座標の原点[Y座標]",null,null,null,"直交格子の四角形メッシュの作成",null,null,null,"応力解析/圧電解析設定「加速環境下での静解析」 "]
[null,"並列逐次スイープでの並列数 ",null,null,null,"初期速度でのローカル座標の原点[Z座標]",null,null,null,"電極端に薄い要素を発生する",null,null,null,"応力解析設定「非線形解析のリスタート用ファイルを出力する」 "]
[null,"高速スイープの終了判断基準のSパラメータ変化量 ",null,null,null,"初期速度でのローカル座標のX軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"MG法の許容誤差",null,null,null,"一次方程式の解法の種類 "]
[null,"補間スイープの終了判断基準のSパラメータ変化量 ",null,null,null,"初期速度でのローカル座標のX軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"無視する最小長さ",null,null,null,"反復法設定「加速係数」 "]
[null,"許容誤差 ",null,null,null,"初期速度でのローカル座標のX軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"無視する干渉体積",null,null,null,"反復法設定「加速係数を自動設定する"]
[null,"補間スイープの並列化",null,null,null,"初期速度でのローカル座標のY軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"アダプティブメッシュの要素増加率",null,null,null,"反復法の許容誤差  "]
[null,"補間スイープの並列化合の並列数 ",null,null,null,"初期速度でのローカル座標のY軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"ポートのアダプティブメッシュの要素増加率",null,null,null,"反復法の最大反復回数の係数  "]
[null,"電磁波解析の入力電力 ",null,null,null,"初期速度でのローカル座標のY軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"MG法のグリッド数",null,null,null,"非線形計算時、反復法の許容誤差を徐々に厳しくする"]
[null,"フィールドの重ね合わせ ",null,null,null,"磁場過渡解析で定常解析をするかどうか ",null,null,null,"波長あたりのメッシュ分割数",null,null,null,"輻射チェック法の種類（自動/三重ループ法/マッピング法） "]
[null,"TDR解析のステップ入力の立ち上がり時間 ",null,null,null,"過渡解析における求解法",null,null,null,"アダプティブメッシュの最大反復回数",null,null,null,"マッピング法のマップ分解能 "]
[null,"TDR解析の時間ステップ幅の設定方法の切り替え ",null,null,null,"初期温度設定タイプ",null,null,null,"ポートのアダプティブメッシュの最大反復回数",null,null,null,"マッピング法の距離一致判定値 "]
[null,"入力信号の立ち上がり時間当たりの時間ステップ数 ",null,null,null,null,null,null,null,"MG法の最大反復回数",null,null,null,"三重ループ法とマッピング法の差異を評価する"]
[null,"時間ステップ幅 ",null,null,null,null,null,null,null,"MG法の要素増加率",null,null,null,"形態係数の計算方法の種類（自動/精度重視/時間重視） "]
[null,"TDR解析の解析全体の時間の設定方法の切り替え ",null,null,null,null,null,null,null,"アダプティブメッシュの最小反復回数",null,null,null,"輻射面の形態係数の計算方法"]
[null,"全時間ステップ数 ",null,null,null,null,null,null,null,"ポートのアダプティブメッシュの最小反復回数",null,null,null,"モニター値を使用して収束判定する"]
[null,"TDRの結果が得られる時間の長さ ",null,null,null,null,null,null,null,"周期曲面の切断数",null,null,null,"モニター値による収束判定の許容温度差"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"参照周波数"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"電極端の要素の厚み"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"空気領域を自動作成するか"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"自動作成する空気領域のスケール"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"自動作成する空気領域のメッシュサイズを自動計算するか"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"自動作成する空気領域のメッシュサイズ"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"自動作成した空気領域の変形を応力解析で計算するか"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"参照周波数でアダプティブメッシュを実行する"]

{"sheet":"応力解析","index":2,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"応力解析","比較元","比較先",null,"ステップ解析","比較元","比較先"]
[null,"大変形（大変位）の考慮 ",null,null,null,"複数ステップ解析テーブル数 "]
[null,"大変形（大ひずみ）の考慮 ",null,null,null,"時刻を設定するかどうか "]
[null,"加速度の考慮 ",null,null,null,"機械的荷重、強制変位を最終ステップで反映する/１ステップ目から反映する "]
[null,"角速度の考慮 ",null,null,null,"リスタート解析するかどうか"]
[null,"シェル要素の使用  ",null,null,null,"中断ステップ数 "]
[null,"熱荷重の設定 ",null,null,null,"疲労寿命評価オプションを使用するか"]
[null,"一定温度の設定 ",null,null,null,"疲労寿命評価オプションの基準ステップ  "]
[null,"解析の種類 ",null,null,null,"疲労寿命評価オプションの最終ステップ  "]
[null,"２次元近似の種類 ",null,null,null,"疲労寿命評価オプションのマンソン・コフィン則係数 C "]
[null,"質量、慣性モーメントの計算 ",null,null,null,"疲労寿命評価オプションのマンソン・コフィン則係数 n  "]
[null,"初期応力を考慮した解析の設定 ",null,null,null,"基準ステップと最終ステップのみ結果出力する/全ステップ出力する "]
[null,"複数ステップ解析かどうか "]
[null,"単一ステップの「分割ステップ数」 ",null,null,null,"角速度","比較元","比較先"]
[null,"単一ステップの「時刻」 ",null,null,null,"角速度のX成分 "]
[null,"分割ステップの結果を出力 ",null,null,null,"角速度のY成分 "]
[null,"非線形解析オプション「除荷解析」 ",null,null,null,"角速度のZ成分 "]
[null,"貫通接触判定範囲 ",null,null,null,"回転軸が通る点のX座標 "]
[null,"はみ出し接触判定範囲 ",null,null,null,"回転軸が通る点のY座標 "]
[null,"接触節点番号をログ出力 ",null,null,null,"回転軸が通る点のZ座標 "]
[]
[null,"熱荷重","比較元","比較先",null,"一定温度","比較元","比較先"]
[null,"到達温度",null,null,null,"一定温度"]
[null,"到達温度での分布使用の有無"]
[null,"到達温度での分布領域の次元"]
[null,"到達温度での分布リストデータ数"]
[null,"到達温度でローカル座標系を使用するか"]
[null,"到達温度でのローカル座標の原点[X座標]"]
[null,"到達温度でのローカル座標の原点[Y座標]"]
[null,"到達温度でのローカル座標の原点[Z座標]"]
[null,"到達温度でのローカル座標のX軸ベクトル[X成分]"]
[null,"到達温度でのローカル座標のX軸ベクトル[Y成分]"]
[null,"到達温度でのローカル座標のX軸ベクトル[Z成分]"]
[null,"到達温度でのローカル座標のY軸ベクトル[X成分]"]
[null,"到達温度でのローカル座標のY軸ベクトル[Y成分]"]
[null,"到達温度でのローカル座標のY軸ベクトル[Z成分]"]
[null,"基準温度(無応力温度)"]
[null,"基準温度での分布使用の有無"]
[null,"基準温度での分布領域の次元"]
[null,"基準温度での分布リストデータ数"]
[null,"基準温度でローカル座標系を使用するか"]
[null,"基準温度でのローカル座標の原点[X座標]"]
[null,"基準温度でのローカル座標の原点[Y座標]"]
[null,"基準温度でのローカル座標の原点[Z座標]"]
[null,"基準温度でのローカル座標のX軸ベクトル[X成分]"]
[null,"基準温度でのローカル座標のX軸ベクトル[Y成分]"]
[null,"基準温度でのローカル座標のX軸ベクトル[Z成分]"]
[null,"基準温度でのローカル座標のY軸ベクトル[X成分]"]
[null,"基準温度でのローカル座標のY軸ベクトル[Y成分]"]
[null,"基準温度でのローカル座標のY軸ベクトル[Z成分]"]

{"sheet":"熱伝導解析","index":3,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"熱伝導解析","比較元","比較先"]
[null,"解析の種類"]
[null,"自然対流（係数自動計算）境界条件の補正係数"]
[null,"強制対流（Pascal/Watt連成解析）の補正係数"]
[]
[null,"モニタリング","比較元","比較先"]
[null,"モニター温度情報の数"]

{"sheet":"電磁波解析","index":4,"n_rows":44,"n_cols":8,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"電磁波解析","比較元","比較先",null,"入射波（平面波）","比較元","比較先"]
[null,"2次ベクトル要素の使用",null,null,null,"伝搬方向ベクトルのX成分 "]
[null,"開放境界に起因する電磁界の誤差を補正する機能の設定",null,null,null,"伝搬方向ベクトルのY成分 "]
[null,"導波路解析のみの実行",null,null,null,"伝搬方向ベクトルのZ成分 "]
[null,"導波路の解析で全てのモードを計算",null,null,null,"電界ベクトルのX成分 "]
[null,"面（辺）電極の厚みを無視する",null,null,null,"電界ベクトルのY成分 "]
[null,"解析の種類",null,null,null,"電界ベクトルのZ成分 "]
[null,"振動モード"]
[null,"回転方向の次数",null,null,null,"開放境界","比較元","比較先"]
[null,"タッチストーンファイルの基準インピーダンス",null,null,null,"吸収境界の次元 "]
[null,"結果フィールドのポート出力タイプの指定",null,null,null,"開放境界の種類 "]
[null,"結果フィールドの周波数出力タイプの指定",null,null,null,"対称原点のX座標 "]
[null,"結果フィールドを保存する周波数の指定",null,null,null,"対称原点のY座標 "]
[null,"タッチストーンファイル出力の設定",null,null,null,"対称原点のZ座標 "]
[null,"特性インピーダンスに掛ける係数",null,null,null,"PML層の厚み "]
[null,"SARを求める設定",null,null,null,"電磁波解析で開放境界条件のインピーダンスを指定するフラグ "]
[null,"シングルポート変換をする",null,null,null,"電磁波解析で開放境界条件のインピーダンスの実部 "]
[null,"入射波（平面波）を使う",null,null,null,"電磁波解析で開放境界条件のインピーダンスの虚部 "]
[null,"電力などの時間依存の設定"]
[null,"時刻-重みテーブルの近似法"]
[null,"時刻-重みテーブルのデータ数"]
[null,"指定ポートからの入力フィールドのみ保存､機能を使う"]
[null,"伝搬しないモードを選択した場合にも計算を続ける"]
[null,"多層電極境界条件の層の方向を指定する"]
[null,"Zパラメータをテキストファイル出力する"]
[null,"タッチストーンファイルの出力形式の指定"]
[null,"SパラメータをTDR解析の結果へ変換できるようにする"]
[]
[null,"導波路","比較元","比較先"]
[null,"間隔の種類 "]
[null,"伝搬定数解析の「最大周波数」 "]
[null,"伝搬定数解析の「最小周波数」 "]
[null,"周波数解析の「周波数の最大数」 "]
[null,"間隔の「分割数」 "]
[null,"伝搬定数解析の「伝搬モードの最大数」 "]
[null,"解析方法 "]
[null,"モードの選択規則 "]
[null,"周波数解析の「位相定数の最大値」 "]
[null,"周波数解析の「位相定数の最小値」 "]

{"sheet":"磁場解析","index":5,"n_rows":50,"n_cols":12,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"磁場解析","比較元","比較先",null,"定常場高速解析","比較元","比較先",null,"モータ特性図","比較元","比較先"]
[null,"解析の種類 ",null,null,null,"補正タイプ ",null,null,null,"トルク最大となる電源位相探索をするかどうか"]
[null,"2次ベクトル要素 ",null,null,null,"補正回数 ",null,null,null,"NT特性を計算するかどうか"]
[null,"トルクの計算  ",null,null,null,"回転機解析におけるロータのすべり因子 ",null,null,null,"IT特性を計算するかどうか"]
[null,"調和解析でインダクタンス、結合係数、インピーダンス、ポート間電位差の計算をするか ",null,null,null,"補正する変数のタイプ ",null,null,null,"モータのタイプ"]
[null,"インダクタンス計算タイプ ",null,null,null,"補正準備開始までのステップ数 ",null,null,null,"最大線間電圧[V]"]
[null,"[過渡解析] インダクタンス、結合係数の計算をするか ",null,null,null,"休止時間ステップ数 ",null,null,null,"最大線電流[A]"]
[null,"[過渡解析] 外部回路連成解析か ",null,null,null,"Uコイルに割り当てられた外部回路上のコイル名 ",null,null,null,"極数（磁極数）"]
[null,"[過渡解析] 回転機解析か ",null,null,null,"Vコイルに割り当てられた外部回路上のコイル名 ",null,null,null,"スロット数 "]
[null,"[過渡解析] 部分モデル（対称モデル）か ",null,null,null,"Wコイルに割り当てられた外部回路上のコイル名 ",null,null,null,"最大回転数[rpm] "]
[null,"[過渡解析] 実モデルの分割数 ",null,null,null,null,null,null,null,"回転数分割数 "]
[null,"[過渡解析] 結果を実モデルに換算するか ",null,null,null,"回転機","比較元","比較先",null,"電流分割数 "]
[null,"[過渡解析] 外部回路の換算をするか ",null,null,null,"回転移動が運動方程式連成かどうか",null,null,null,"電源位相分解能[deg] "]
[null,"[過渡解析] 回路の直列数 ",null,null,null,"ロータの回転数",null,null,null,"計算ステップを自動決定するかどうか "]
[null,"[過渡解析] 回路の並列数 ",null,null,null,"ロータの初期回転位置",null,null,null,"定常状態とみなす時間（電源周波数1周期を何個分か） "]
[null,"[過渡解析] 磁場過渡解析結果の損失の熱伝導解析での参照タイプ ",null,null,null,"中心軸上の点[X座標]",null,null,null,"トルク平均化時間幅（リップル周波数1周期を何個分か） "]
[null,"[過渡解析] 基本周波数の決定方法 ",null,null,null,"中心軸上の点[Y座標]",null,null,null,"1ステップ当りの回転量を自動決定するかどうか "]
[null,"[過渡解析] 基本周波数 ",null,null,null,"中心軸上の点[Z座標] ",null,null,null,"定常場高速解析を利用するかどうか"]
[null,"[過渡解析] 極数",null,null,null,"モータのギャップタイプ",null,null,null,"トルク最大となる電源位相探索後、現条件設定で計算するかどうか"]
[null,null,null,null,null,"モータのロータタイプ"]
[null,"外部磁界","比較元","比較先",null,"スライドメッシュ位置を自動計算するかどうか",null,null,null,"LdLq計算","比較元","比較先"]
[null,"外部磁界の入力タイプ ",null,null,null,"周方向メッシュ分割角度",null,null,null,"LdLqを計算するかどうか"]
[null,"外部磁界[T]のX成分 ",null,null,null,"スライドメッシュ層数",null,null,null,"LuLvLwを計算するかどうか"]
[null,"外部磁界[T]のY成分 ",null,null,null,"スライドメッシュ軸方向の分割サイズ(等間隔で分割)",null,null,null,"Uコイルに割り当てられた外部回路上のコイル名 "]
[null,"外部磁界[T]のZ成分 ",null,null,null,"1ステップ当たりの回転量",null,null,null,"Vコイルに割り当てられた外部回路上のコイル名 "]
[null,"外部磁界[A/m]のX成分 ",null,null,null,null,null,null,null,"Wコイルに割り当てられた外部回路上のコイル名 "]
[null,"外部磁界[A/m]のY成分 ",null,null,null,"回転運動・磁場連成","比較元","比較先",null,"U軸に対するD軸の角度のタイプ"]
[null,"外部磁界[A/m]のZ成分 ",null,null,null,"ロータの慣性モーメント",null,null,null,"U軸に対するD軸の角度"]
[null,null,null,null,null,"負荷の慣性モーメント",null,null,null,"全ステップでLを計算するかどうか"]
[null,"開放境界","比較元","比較先",null,"外部トルク",null,null,null,"L計算開始ステップ"]
[null,"吸収境界の次元 ",null,null,null,"クーロン摩擦トルク",null,null,null,"L計算終了ステップ"]
[null,"開放境界の種類 ",null,null,null,"粘性摩擦係数"]
[null,"対称原点のX座標 ",null,null,null,"2乗負荷トルク係数",null,null,null,"外部回路","比較元","比較先"]
[null,"対称原点のY座標 ",null,null,null,"コイル電流が定常状態に到達してから運動連成解析するかどうか",null,null,null,"直列抵抗"]
[null,"対称原点のZ座標 ",null,null,null,"運動連成開始時刻ステップ数"]
[null,null,null,null,null,"指定ステップ幅で加速度を緩和させるかどうか"]
[null,null,null,null,null,"加速度を緩和させるステップ幅"]
[null,null,null,null,null,"外部トルクが任意波形かどうか"]
[null,null,null,null,null,"外部トルク波形のXのタイプ"]
[null,null,null,null,null,"外部トルク波形をステップ関数補間するかどうか"]
[null,null,null,null,null,"クーロン摩擦トルクが任意波形かどうか"]
[null,null,null,null,null,"クーロン摩擦トルク波形のXのタイプ"]
[null,null,null,null,null,"クーロン摩擦トルク波形をステップ関数補間するかどうか"]
[null,null,null,null,null,"初期時刻のロータの回転数"]
[null,null,null,null,null,"初期時刻のロータの回転位置 "]

{"sheet":"流体解析・簡易流体解析","index":6,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"流体解析","比較元","比較先"]
[null,"解析の種類 "]
[null,"層流/乱流 "]
[null,"前回のフィールドを初期値としたリスタート解析を行うかどうか"]
[null,"積層メッシュの種類 "]
[null,"積層メッシュの第1層メッシュ高さ "]
[null,"積層メッシュのトータルメッシュ高さ"]
[null,"積層メッシュの成長率 "]
[null,"積層メッシュの層数 "]
[null,"積層メッシュの自動調節方法 "]
[null,"積層メッシュ自動生成時の目標y+を手動で設定する"]
[null,"積層メッシュ自動生成時の目標y+"]
[null,"積層メッシュ自動生成時の想定温度差"]
[null,"緩和係数(速度) "]
[null,"緩和係数(圧力) "]
[null,"緩和係数(K) "]
[null,"緩和係数(ε) "]
[null,"流速の移流項計算手法の種類 "]
[null,"温度の移流項計算手法の種類 "]
[null,"反復途中の結果を出力するかどうか "]
[]
[null,"簡易流体解析","比較元","比較先"]
[null,"解析の種類"]

{"sheet":"ボディ属性・材料定数","index":7,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,"※解析条件（共通）シートで比較実行後に使えるようになります。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ボディ属性の比較結果は「ボディ属性共通データ比較」シート、材料定数の比較結果は「材料定数共通データ比較」シートに出力されます"]
[null,"ボディキー",null,"ボディ属性名",null,"材料定数名",null,null,"ボディ属性共通データ比較"]
[null,"比較元","比較先","比較元","比較先","比較元","比較先",null,"Rotor"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"材料定数共通データ比較"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"NMX-S43SH_日立金属"]

{"sheet":"ボディ属性共通データ比較","index":8,"n_rows":53,"n_cols":22,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"比較対象のボディ属性名"]
[]
[null,null,null,"解析領域","比較元","比較先",null,"方向","比較元","比較先",null,"電極","比較元","比較先",null,"熱荷重","比較元","比較先",null,"レイリー減衰係数","比較元","比較先"]
[null,null,null,"電場解析で使用するか",null,null,null,"方向タイプ",null,null,null,"表面粗さ",null,null,null,"熱荷重の値の選択",null,null,null,"レイリー減衰係数の値の選択"]
[null,null,null,"磁場解析で使用するか",null,null,null,"ベクトル：方向での分布使用の有無",null,null,null,null,null,null,null,"温度荷重",null,null,null,"レイリー減衰係数のAlpha"]
[null,null,null,"熱伝導解析で使用するか",null,null,null,"ベクトル：X'ベクトルの使用の有無",null,null,null,"発熱量","比較元","比較先",null,"基準温度",null,null,null,"レイリー減衰係数のBeta "]
[null,null,null,"応力解析で使用するか",null,null,null,"Z'ベクトルでの分布領域の次元",null,null,null,"指定方法（総発熱量/発熱密度）",null,null,null,"到達温度での分布使用の有無"]
[null,null,null,"電磁波解析で使用するか",null,null,null,"Z'ベクトルでの分布リストデータ数",null,null,null,"温度依存性あり/なし",null,null,null,"基準温度での分布使用の有無",null,null,null,"初期ひずみ","比較元","比較先"]
[null,null,null,"圧電解析で使用するか",null,null,null,"Z'ベクトルでローカル座標系を使用するか",null,null,null,"時間依存の設定",null,null,null,"到達温度での分布領域の次元",null,null,null,"初期ひずみの指定方法"]
[null,null,null,"音波解析で使用するか",null,null,null,"Z'ベクトルでのローカル座標の原点[X座標]",null,null,null,"時刻-重みテーブルのデータ数",null,null,null,"到達温度での分布リストデータ数",null,null,null,"初期ひずみの異方性"]
[null,null,null,"バースステップ",null,null,null,"Z'ベクトルでのローカル座標の原点[Y座標]",null,null,null,"時刻-重みテーブルの近似方法",null,null,null,"到達温度でローカル座標系を使用するか",null,null,null,"初期ひずみ(等方性軸ひずみ指定)"]
[null,null,null,"デスステップ",null,null,null,"Z'ベクトルでのローカル座標の原点[Z座標]",null,null,null,"温度-発熱密度テーブルのデータ数",null,null,null,"到達温度でのローカル座標の原点[X座標]",null,null,null,"初期ひずみ(等方性体積ひずみ指定)"]
[null,null,null,"チェックリストを用いてデスバース設定するかどうか",null,null,null,"Z'ベクトルでのローカル座標のX軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"温度-発熱密度テーブルの近似方法",null,null,null,"到達温度でのローカル座標の原点[Y座標]"]
[null,null,null,"音波指向性計算法を使用するかどうか",null,null,null,"Z'ベクトルでのローカル座標のX軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"総発熱量、発熱密度",null,null,null,"到達温度でのローカル座標の原点[Z座標]",null,null,null,"材料切替","比較元","比較先"]
[null,null,null,"開放境界に起因する電磁界の誤差を\n補正する機能を使った時の補正領域を指定する",null,null,null,"Z'ベクトルでのローカル座標のX軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"発熱密度での分布使用の有無",null,null,null,"到達温度でのローカル座標のX軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"材料切替"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Z'ベクトルでのローカル座標のY軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"発熱密度での分布領域の次元",null,null,null,"到達温度でのローカル座標のX軸ベクトル[Y成分]"]
[null,null,null,"電荷密度","比較元","比較先",null,"Z'ベクトルでのローカル座標のY軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"発熱密度での分布リストデータ数",null,null,null,"到達温度でのローカル座標のX軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"めっき液/めっき電極","比較元","比較先"]
[null,null,null,"電荷密度定義方法",null,null,null,"Z'ベクトルでのローカル座標のY軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"発熱密度でローカル座標系を使用するか",null,null,null,"到達温度でのローカル座標のY軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"ボディの種類"]
[null,null,null,"電荷密度",null,null,null,"X'ベクトルでの分布領域の次元",null,null,null,"発熱密度でのローカル座標の原点[X座標]",null,null,null,"到達温度でのローカル座標のY軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"過電圧の種類"]
[null,null,null,"電荷",null,null,null,"X'ベクトルでの分布リストデータ数",null,null,null,"発熱密度でのローカル座標の原点[Y座標]",null,null,null,"到達温度でのローカル座標のY軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"線形則の過電圧の係数1"]
[null,null,null,null,null,null,null,"X'ベクトルでローカル座標系を使用するか",null,null,null,"発熱密度でのローカル座標の原点[Z座標]",null,null,null,"基準温度での分布領域の次元",null,null,null,"線形則の過電圧の係数2"]
[null,null,null,"電流","比較元","比較先",null,"X'ベクトルでのローカル座標の原点[X座標]",null,null,null,"発熱密度でのローカル座標のX軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"基準温度での分布リストデータ数",null,null,null,"ターフェル則の過電圧の係数1"]
[null,null,null,"位相",null,null,null,"X'ベクトルでのローカル座標の原点[Y座標]",null,null,null,"発熱密度でのローカル座標のX軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"基準温度でローカル座標系を使用するか",null,null,null,"ターフェル則の過電圧の係数2"]
[null,null,null,"誘導電流のあり/なし",null,null,null,"X'ベクトルでのローカル座標の原点[Z座標]",null,null,null,"発熱密度でのローカル座標のX軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"基準温度でのローカル座標の原点[X座標]",null,null,null,"電流密度-過電圧テーブルのデータ数"]
[null,null,null,"誘導電流の入出力",null,null,null,"X'ベクトルでのローカル座標のX軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"発熱密度でのローカル座標のY軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"基準温度でのローカル座標の原点[Y座標]",null,null,null,"電流密度-過電圧テーブルの補間法"]
[null,null,null,"電流値",null,null,null,"X'ベクトルでのローカル座標のX軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"発熱密度でのローカル座標のY軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"基準温度でのローカル座標の原点[Z座標]",null,null,null,"析出金属の導電率"]
[null,null,null,"巻数",null,null,null,"X'ベクトルでのローカル座標のX軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"発熱密度でのローカル座標のY軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"基準温度でのローカル座標のX軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"析出金属の電気化学当量"]
[null,null,null,"接続されているコイルを結び、ループコイルを形成",null,null,null,"X'ベクトルでのローカル座標のY軸ベクトル[X成分]",null,null,null,null,null,null,null,"基準温度でのローカル座標のX軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"析出金属の密度"]
[null,null,null,"強制電流の密度を均一にするか",null,null,null,"X'ベクトルでのローカル座標のY軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"初期温度","比較元","比較先",null,"基準温度でのローカル座標のX軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"析出金属の析出効率"]
[null,null,null,"直流重畳解析における交流電流を指定するか",null,null,null,"X'ベクトルでのローカル座標のY軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"解析条件の値を使うかどうか",null,null,null,"基準温度でのローカル座標のY軸ベクトル[X成分]"]
[null,null,null,"直流重畳解析における交流電流値",null,null,null,"ベクトル：Z'ベクトルのX成分",null,null,null,"初期温度",null,null,null,"基準温度でのローカル座標のY軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"ステータ/ロータ/空気","比較元","比較先"]
[null,null,null,"波形",null,null,null,"ベクトル：Z'ベクトルのY成分",null,null,null,"初期温度での分布使用の有無",null,null,null,"基準温度でのローカル座標のY軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"ステータ/ロータ/空気のタイプ"]
[null,null,null,"電位もしくは電流の最小値",null,null,null,"ベクトル：Z'ベクトルのZ成分",null,null,null,"初期温度での分布領域の次元"]
[null,null,null,"電位もしくは電流の最大値",null,null,null,"ベクトル：X'ベクトルのX成分",null,null,null,"初期温度での分布リストデータ数",null,null,null,"初期速度","比較元","比較先",null,"積層","比較元","比較先"]
[null,null,null,"周波数",null,null,null,"ベクトル：X'ベクトルのY成分",null,null,null,"初期温度でローカル座標系を使用するか",null,null,null,"初期速度の値の選択 ",null,null,null,"積層を考慮するか"]
[null,null,null,"サイクル比",null,null,null,"ベクトル：X'ベクトルのZ成分",null,null,null,"初期温度でのローカル座標の原点[X座標]",null,null,null,"X方向の初期速度 ",null,null,null,"占積率"]
[null,null,null,"任意波形テーブルのデータ数",null,null,null,"オイラ角：　X",null,null,null,"初期温度でのローカル座標の原点[Y座標]",null,null,null,"Y方向の初期速度  ",null,null,null,"積層方向ベクトルのX方向"]
[null,null,null,"任意波形テーブルの近似方法",null,null,null,"オイラ角：　Y",null,null,null,"初期温度でのローカル座標の原点[Z座標]",null,null,null,"Z方向の初期速度 ",null,null,null,"積層方向ベクトルのY方向"]
[null,null,null,"外部回路上のコイル名",null,null,null,"オイラ角：　Z",null,null,null,"初期温度でのローカル座標のX軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"初期速度での分布の有無 ",null,null,null,"積層方向ベクトルのZ方向"]
[null,null,null,"電流方向指定タイプ",null,null,null,"中心軸上の座標　X",null,null,null,"初期温度でのローカル座標のX軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"初期速度での分布領域の次元"]
[null,null,null,"流入面のボディキー",null,null,null,"中心軸上の座標　Y",null,null,null,"初期温度でのローカル座標のX軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"初期速度での分布リストデータ数",null,null,null,"電磁力","比較元","比較先"]
[null,null,null,"流入面のトポロジタイプ",null,null,null,"中心軸上の座標　Z",null,null,null,"初期温度でのローカル座標のY軸ベクトル[X成分]",null,null,null,"初期速度でローカル座標系を使用するか",null,null,null,"電磁力を計算するか"]
[null,null,null,"流入面のトポロジID",null,null,null,"中心軸のベクトル　X",null,null,null,"初期温度でのローカル座標のY軸ベクトル[Y成分]",null,null,null,"初期速度でのローカル座標の原点[X座標]"]
[null,null,null,"流出面のボディキー",null,null,null,"中心軸のベクトル　Y",null,null,null,"初期温度でのローカル座標のY軸ベクトル[Z成分]",null,null,null,"初期速度でのローカル座標の原点[Y座標]"]
[null,null,null,"流出面のトポロジタイプ",null,null,null,"中心軸のベクトル　Z",null,null,null,null,null,null,null,"初期速度でのローカル座標の原点[Z座標]"]
[null,null,null,"流出面のトポロジID",null,null,null,"基準軸のベクトル　X",null,null,null,"厚み・幅","比較元","比較先",null,"初期速度でのローカル座標のX軸ベクトル[X成分]"]
[null,null,null,"電流方向タイプ(2次元/軸対称時)",null,null,null,"基準軸のベクトル　Y",null,null,null,"シートボディの厚みまたは2次元解析の奥行き",null,null,null,"初期速度でのローカル座標のX軸ベクトル[Y成分]"]
[null,null,null,null,null,null,null,"基準軸のベクトル　Z",null,null,null,"ワイヤボディの幅",null,null,null,"初期速度でのローカル座標のX軸ベクトル[Z成分]"]
[null,null,null,null,null,null,null,"向きタイプ（サブ）",null,null,null,"2次元解析の際、奥行きについて解析条件の値使用",null,null,null,"初期速度でのローカル座標のY軸ベクトル[X成分]"]
[null,null,null,null,null,null,null,"極数",null,null,null,null,null,null,null,"初期速度でのローカル座標のY軸ベクトル[Y成分]"]
[null,null,null,null,null,null,null,"開始方向と基準軸の角度",null,null,null,"直流磁界","比較元","比較先",null,"初期速度でのローカル座標のY軸ベクトル[Z成分]"]
[null,null,null,null,null,null,null,"半径",null,null,null,"直流磁界"]

{"sheet":"材料定数共通データ比較","index":9,"n_rows":58,"n_cols":22,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"比較対象の材料データ名"]
[null,"NMX-S43SH_日立金属"]
[null,null,null,"密度","比較元","比較先",null,"磁石","比較元","比較先",null,"圧電定数","比較元","比較先",null,"粘弾性特性","比較元","比較先",null,"個体/流体","比較元","比較先"]
[null,null,null,"密度",7600,7600,null,"磁化特性タイプ ","線形","線形",null,"圧電定数の指定方法","d形式","d形式",null,"粘弾性の入力形式  ","粘弾性なし","粘弾性なし",null,"状態（固体か流体か）の設定","固体","固体"]
[null,null,null,null,null,null,null,"「フェライトの物性」ΔH ",0,0,null,"圧電性の有無","あり","あり",null,"粘弾性の緩和タイプ ","せん断成分・体積成分","せん断成分・体積成分",null,"流体の主流温度",25,25]
[null,null,null,"弾性定数","比較元","比較先",null,"「フェライトの物性」g係数 ",2,2,null,null,null,null,null,"緩和テーブルのデータ数の取得（入力形式：PRONY_COEFF_C） ",0,0]
[null,null,null,"材料の種類 ","弾性材料","弾性材料",null,"非線形テーブルのデータ数 ",0,0,null,"抵抗率","比較元","比較先",null,"緩和テーブルのデータ数の取得（入力形式：COMP_ELAST_C",0,0,null,"着磁特性","比較元","比較先"]
[null,null,null,"塑性硬化則  ","等方硬化","等方硬化",null,"非線形テーブルの近似方法 ","スプライン近似","スプライン近似",null,"等方/異方  ","等方","等方",null,"緩和テーブルのデータ数の取得（入力形式：RELAX_CURVE_C） ",0,0,null,"初磁化B-Hカーブテーブル テーブル数",0,0]
[null,null,null,"等方性/異方性 ","等方","等方",null,"磁化の強さ ",1.3149999999999999,1.3149999999999999,null,"温度依存性 なし/あり ","なし","なし",null,"マスターカーブ作成用基準温度の任意設定の有無（入力形式：TEMP_ELAST_C） ","初期温度を使用する","初期温度を使用する",null,"初磁化B-Hカーブテーブル 滑らかに補間するか","滑らかに補間","滑らかに補間"]
[null,null,null,"弾性定数の温度依存性の有/無 ","なし","なし",null,"反映する減磁解析結果の指定方法の設定","解析モデルで指定する","解析モデルで指定する",null,"温度依存性テーブルのデータ数 ",0,0,null,"マスターカーブ作成用基準温度（入力形式：TEMP_ELAST_C） ",0,0,null,"初磁化B-Hカーブの外挿方法","真空の透磁率","真空の透磁率"]
[null,null,null,"測定周波数を使用する/しない ","しない","しない",null,"反映する減磁解析結果の解析モデル名の設定",null,null,null,"温度依存性テーブルの近似方法 ","スプライン近似","スプライン近似",null,"マスターカーブ作成時不正データ除去の有無（入力形式：TEMP_ELAST_C） ","除去する","除去する",null,"初磁化B-Hカーブの飽和磁化",0,0]
[null,null,null,"ヤング率 ",160000000000,160000000000,null,"反映する減磁解析結果のファイル名の設定",null,null,null,"抵抗率 ",1.5999999999999999E-6,1.5999999999999999E-6,null,"周波数(時刻) 1桁当りの要素数（入力形式：COMP_ELAST_C",1,1,null,"着磁率の定義タイプ","保磁力で正規化","保磁力で正規化"]
[null,null,null,"ガラス転移点(Tg)よりも高温側のヤング率 ",0,0,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"損失弾性率を考慮するウェイト（入力形式：COMP_ELAST_C",0,0,null,"着磁率曲線テーブル テーブル数",1,1]
[null,null,null,"ポアソン比 ",0.3,0.3,null,"透磁率","比較元","比較先",null,"音速","比較元","比較先",null,"シフト関数の入力形式 ","WLF式","WLF式",null,"着磁率曲線テーブル 滑らかに補間するか","直線近似","直線近似"]
[null,null,null,"ガラス転移点(Tg) ",0,0,null,"磁性体の材料タイプ ","永久磁石","永久磁石",null,"音速",0,0,null,"シフト関数の基準温度（入力形式：WLF_C",0,0,null,"着磁率1.0での残留磁束密度",0,0]
[null,null,null,"測定周波数 ",1,1,null,"等方/異方 ","等方","等方",null,"音速の虚数部",0,0,null,"シフト関数の係数C1（入力形式：WLF_C",8.86,8.86,null,"着磁率1.0での保磁力",0,0]
[null,null,null,"ひずみ硬化率 ",0,0,null,"磁石の特性 あり/なし ","あり","あり",null,null,null,null,null,"シフト関数の係数C2（入力形式：WLF_C",101.6,101.6]
[null,null,null,"初期降伏応力 ",0,0,null,"線形/非線形  ","線形(一定値）","線形(一定値）",null,"比熱","比較元","比較先",null,"シフト関数テーブルのデータ数（入力形式：AT_TABLE_C） ",0,0,null,"着磁結果引用","比較元","比較先"]
[null,null,null,"異方性弾性定数行列（温度依存性なし）の指定方法  ","コンプライアンス行列[1/Pa]","コンプライアンス行列[1/Pa]",null,"テンソル透磁率 あり/なし ","なし","なし",null,"温度依存性 あり/なし","なし","なし",null,"シフト関数テーブルの近似方法（入力形式：AT_TABLE_C） ","直線近似","直線近似",null,"結果の指定方法","解析モデルで指定する","解析モデルで指定する"]
[null,null,null,"等方性弾性定数の温度依存性テーブルのデータ数 ",0,0,null,"非線形テーブルのデータ数 ",0,0,null,"比熱",409.99999999999994,409.99999999999994,null,null,null,null,null,"解析モデル名"]
[null,null,null,"異方性弾性定数の温度依存性テーブルのデータ数 ",0,0,null,"BHカーブの外挿タイプ ","最終2点の勾配","最終2点の勾配",null,"温度依存性テーブルのデータ数",0,0,null,"鉄損","比較元","比較先",null,"解析ファイル名"]
[null,null,null,"弾塑性バイリニア材料の温度依存性テーブルのデータ数 ",0,0,null,"飽和磁化 ",0,0,null,"温度依存性テーブルの近似方法","スプライン近似","スプライン近似",null,"鉄損のタイプ ","鉄損なし","鉄損なし",null,"結果の磁化ベクトルの補正係数",1,1]
[null,null,null,"温度依存性テーブルの近似方法 ","スプライン近似","スプライン近似",null,"周波数-透磁率テーブルのデータ数 ",0,0,null,null,null,null,null,"鉄損を経験式から計算する場合のジュール損失の計算方法 ","電流分布から計算","電流分布から計算",null,"参照面のZ座標",0,0]
[null,null,null,"弾塑性マルチリニア材料（温度依存なし）のひずみ応力テーブルのデータ数 ",0,0,null,"非線形テーブル、周波数-透磁率テーブル、温度-透磁率テーブルの近似方法 ","スプライン近似","スプライン近似",null,"熱伝導率","比較元","比較先",null,"鉄損経験式の係数Kh ",0,0]
[null,null,null,"弾塑性マルチリニアの入力形式 ","塑性ひずみ - 応力","塑性ひずみ - 応力",null,"比透磁率 ",1.05,1.05,null,"等方/異方 ","等方","等方",null,"鉄損経験式の係数α ",1.6,1.6,null,"粘度","比較元","比較先"]
[null,null,null,"等方性温度依存性の入力形式 ","弾性テーブル入力","弾性テーブル入力",null,"tanδ ",0,0,null,"温度依存性 あり/なし ","なし","なし",null,"鉄損経験式の係数β ",1,1,null,"粘度",1.0020000000000001E-3,1.0020000000000001E-3]
[null,null,null,null,null,null,null,"マイナーループ透磁率の使用あり/なし  ","なし","なし",null,"等方性温度依存性テーブルのデータ数 ",0,0,null,"鉄損経験式の係数Ke ",0,0]
[null,null,null,"導電率","比較元","比較先",null,"周波数依存性 あり/なし ","なし","なし",null,"異方性温度依存性テーブルのデータ数 ",0,0,null,"鉄損経験式の係数γ ",2,2]
[null,null,null,"導体種類 ","導体","導体",null,"温度依存性 あり/なし ","なし","なし",null,"温度依存性テーブルの近似方法 ","スプライン近似","スプライン近似",null,"鉄損経験式の係数δ ",2,2]
[null,null,null,"等方性/異方性  ","線形","線形",null,"温度-透磁率テーブルのデータ数 ",0,0,null,"熱伝導率 ",6.5,6.5,null,"鉄損テーブルの近似方法 ","スプライン近似","スプライン近似"]
[null,null,null,"電束密度が電界に対して線形/非線形 ","線形","線形",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"鉄損の計算手法 ","振幅値","振幅値"]
[null,null,null,"電位-電流密度テーブルの近似方法 ","スプライン近似","スプライン近似",null,"マイナーループ用透磁率","比較元","比較先",null,"クリープ特性","比較元","比較先"]
[null,null,null,"電位-電流密度テーブルのデータ数 ",0,0,null,"等方/異方 ","等方","等方",null,"温度依存性のあり/なし ","なし","なし",null,"超弾性特性","比較元","比較先"]
[null,null,null,"導電率 ",625000,625000,null,"線形/非線形 ","線形","線形",null,"クリープの種類  ","クリープなし","クリープなし",null,"超弾性モデルの種類 ","超弾性なし","超弾性なし"]
[null,null,null,"ホール係数  ",0,0,null,"テンソル透磁率 あり/なし ","なし","なし",null,"クリープ定数の単位 ","応力[Pa]、 時間[Sec]","応力[Pa]、 時間[Sec]",null,"非圧縮パラメータの自動設定の有無 ","自動","自動"]
[null,null,null,"ホール移動度  ",0,0,null,"非線形テーブルのデータ数 ",0,0,null,"べき乗則クリープ定数A0 ",1,1,null,"ポアソン比 ",0.499,0.499]
[null,null,null,"温度依存性 あり/なし ","なし","なし",null,"非線形テーブルの近似方法 ","スプライン近似","スプライン近似",null,"べき乗則クリープ定数A1 ",1,1,null,"ネオ・フックモデルでの設定方法","せん断弾性率","せん断弾性率"]
[null,null,null,"温度-導電率テーブルのデータ数 ",0,0,null,"比透磁率  ",1,1,null,"べき乗則クリープ定数A2 ",1,1,null,"せん断弾性率/ヤング率 ",0,0]
[null,null,null,"多層電極テーブルのデータ数 ",1,1,null,"tanδ ",0,0,null,"べき乗則クリープ定数温度依存性テーブルのデータ数 ",0,0,null,"ムーニー・リブリンモデルの次数 ",1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"温度依存性テーブルの近似方法  ","スプライン近似","スプライン近似",null,"ムーニーリブリンモデルの係数C10",0,0]
[null,null,null,"線膨張係数","比較元","比較先",null,"誘電率","比較元","比較先",null,null,null,null,null,"ムーニーリブリンモデルの係数C01",0,0]
[null,null,null,"等方/異方 ","等方","等方",null,"等方/異方 ","等方","等方",null,null,null,null,null,"ムーニーリブリンモデルの係数C20",0,0]
[null,null,null,"温度依存性のあり/なし ","なし","なし",null,"電束密度が電界に対して線形/非線形 ","線形","線形",null,null,null,null,null,"ムーニーリブリンモデルの係数C11",0,0]
[null,null,null,"等方性線膨張係数 ",0,0,null,"電位-電束密度テーブルの近似方法 ","スプライン近似","スプライン近似",null,null,null,null,null,"ムーニーリブリンモデルの係数C02",0,0]
[null,null,null,"等方性線膨張係数温度依存性テーブルの行数  ",0,0,null,"電位-電束密度テーブルのデータ数 ",0,0,null,null,null,null,null,"ムーニーリブリンモデルの係数C30",0,0]
[null,null,null,"異方性線膨張係数温度依存性テーブルの行数 ",0,0,null,"比誘電率 ",1,1,null,null,null,null,null,"ムーニーリブリンモデルの係数C21",0,0]
[null,null,null,"温度依存性テーブルの近似方法 ","スプライン近似","スプライン近似",null,"tanδ ",0,0,null,null,null,null,null,"ムーニーリブリンモデルの係数C12",0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,"周波数-誘電率テーブルのデータ数 ",0,0,null,null,null,null,null,"ムーニーリブリンモデルの係数C03",0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,"周波数依存性 あり/なし ","なし","なし",null,null,null,null,null,"オグデンモデル/オグデン発泡材モデルの項数 ",1,1]
[null,null,null,null,null,null,null,"周波数-誘電率テーブルの近似方法 ","スプライン近似","スプライン近似",null,null,null,null,null,"単軸引張試験のデータをカーブフィットに使用する/しない ","しない","しない"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"二軸均等引張試験のデータをカーブフィットに使用する/しない  ","しない","しない"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"純粋せん断試験のデータをカーブフィットに使用する/しない ","しない","しない"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"単軸圧縮試験のデータをカーブフィットに使用する/しない ","しない","しない"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"単軸引張試験のひずみ応力テーブルのデータ数 ",0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"二軸均等引張試験のひずみ応力テーブルのデータ数 ",0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"純粋せん断試験のひずみ応力テーブルのデータ数 ",0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"単軸圧縮試験のひずみ応力テーブルのデータ数 ",0,0]

{"sheet":"更新履歴","index":10,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["更新履歴"]
["リリース日","マクロバージョン","対応Femtetバージョン","内容"]
["2020-05-12","V1.0","Femtet2019.1","サンプルマクロページに公開。対応ソルバ⇒応力解析、熱伝導解析。"]
["2020-06-05","V1.1","Femtet2019.1","電磁波解析、磁場解析対応。"]
["2020-06-08","V1.2","Femtet2019.1","流体解析、簡易流体解析対応。",null,"Copyright© Murata Software Co., Ltd. All Rights Reserved"]
["2020-07-15","V1.3","Femtet2020.0","Femtet2020.0対応"]

{"sheet":"データ置き場","index":11,"n_rows":1,"n_cols":1,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["※このシートは編集しないでください。"]

{"sheet":"CAnalysis分類","index":12,"n_rows":77,"n_cols":3,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,"共通"]
[null,"AnalysisType","ソルバ"]
[null,"Space","解析空間"]
[null,"Thickness2DAnalysis","2次元解析の場合の奥行"]
[null,"MeshProperty","メッシュ"]
[null,"Unit","単位"]
[null,"HighLevel","高度な設定"]
[null,"Import","結果インポート"]
[]
[null,"電場解析"]
[null,"Coulomb","電場解析オブジェクト"]
[null,"Plated","めっき解析オブジェクト"]
[null,"CoulombCurrent","電流"]
[null,"ExternalMagField","外部磁界"]
[null,"Harmonic","調和解析"]
[null,"Open","開放境界"]
[]
[]
[null,"応力解析"]
[null,"Galileo","応力解析オブジェクト"]
[null,"ThermalStress","熱荷重"]
[null,"Harmonic","調和解析"]
[null,"Resonant","共振解析"]
[null,"StepAnalysis","ステップ解析"]
[null,"Spin","角速度"]
[null,"ConstantTemp","一定温度"]
[null,"Transient","過渡解析"]
[]
[null,"熱伝導解析"]
[null,"Watt","熱伝導解析オブジェクト"]
[null,"Transient","過渡解析"]
[]
[null,"磁場解析"]
[null,"Gauss","磁場解析オブジェクト"]
[null,"ExternalMagField","外部磁界"]
[null,"Harmonic","調和解析"]
[null,"Open","開放境界"]
[null,"Transient","過渡解析"]
[]
[null,"電磁波解析"]
[null,"Hertz","電磁波解析オブジェクト"]
[null,"WaveGuide","導波路"]
[null,"Harmonic","調和解析"]
[null,"Open","開放境界"]
[null,"Resonant","共振解析"]
[null,"IncidentWave","入射波"]
[]
[null,"簡易流体解析"]
[null,"Pascal","簡易流体解析オブジェクト"]
[]
[null,"音波解析"]
[null,"Mach","音波解析オブジェクト"]
[null,"Harmonic","調和解析"]
[null,"Open","開放境界"]
[null,"Transient","過渡解析"]
[]
[null,"圧電解析"]
[null,"Rayleigh","圧電解析オブジェクト"]
[null,"Harmonic","調和解析"]
[null,"Open","開放境界"]
[null,"Resonant","共振解析"]
[null,"Spin","角速度"]
[null,"ConstantTemp","一定温度"]
[null,"Transient","過渡解析"]
[]
[null,"磁場過渡解析"]
[null,"LuvensSteadyState","定常場高速解析"]
[null,"LuvensRotation","回転機"]
[null,"LuvensRotmotion","回転運動連成"]
[null,"LuvensMotorChart","モータ特性"]
[null,"LuvensLdLq","LdLq計算"]
[null,"ExternalCircuit","外部回路"]
[]
[null,"流体解析"]
[null,"Bernoulli","流体解析オブジェクト"]